**FORMULARZ CENOWY**

Wymiana okien i drzwi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szt. | Cena za okno | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Okno dwuskrzydłowe o wymiarach: **145cm x 177cm** | 1 |  |  |  |
| 2 | Okno dwuskrzydłowe o wymiarach: **130cm x 200cm** | 2 |  |  |  |
| 3 | Okno dwuskrzydłowe o wymiarach: **118cm x 145cm**Drzwi balkonowe o wymiarach:**86cm x 230cm**Okno jednoskrzydłowe o wymiarach **60cm x 145cm** | 1 |  |  |  |
| 4 | Okno dwuskrzydłowe o wymiarach:**156cm x 173cm** | 2 |  |  |  |
| 5 | Okno dwuskrzydłowe o wymiarach: **162cm x 176cm**iDrzwi balkonowe o wymiarach:**152cm x 254cm** | 1 |  |  |  |
| 6 | Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe o wymiarach:**148cm x 200cm** | 1 |  |  |  |
| 7 | Okno jednoskrzydłowe o wymiarach:**125cm x 152cm**iDrzwi balkonowe o wymiarach:**90cm x 205cm** | 1 |  |  |  |
| 8 | drzwi stalowe wejściowe do klatki schodowej o wymiarach: **147cm x 215cm**, połówka szer. 90 cm z szybą bezpieczną | 1 |  |  |  |
| 9 | drzwi aluminiowe, wejściowe do klatki schodowej o wymiarach **145cm x 269cm** połówka o szerokości 90 cm przeszklona szybą bezpieczną | 1 |  |  |  |

**Rodzaje stolarki:**

- okno profil bezołowiowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 0,9 W/m2K, kolor biały, okucia standardowe, jednoskrzydłowe uchylno-rozwierne,

- okno profil bezołowiowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 0,9 W/m2K, kolor biały, okucia standardowe, dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie skrzydło uchylno-rozwierne,

 - drzwi stalowe wejściowe do budynku, współczynnik przenikania ciepła dla drzwiU(MAX) = 1,3 W/m2K, z przeszkleniem bezpiecznym(szkło hartowane lub laminowane) w konstrukcji stalowej pokryte blachą ocynkowaną o gr. 0,7 mm, kolor wg palety kolorów, profil ciepły w kpl ościeżnica, zamek trzpieniowy, klamki, opaski, próg, stopka, samozamykacz.

 - drzwi aluminiowe wejściowe do budynku, współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U(MAX) = 1,3 W/m2K, z przeszkleniem bezpiecznym(szkło hartowane lub laminowane), kolor wg palety kolorów , profil ciepły w kpl ościeżnica, zamek trzpieniowy, klamki, opaski i próg, stopka, samozamykacz.