**FORMULARZ CENOWY**

Wymiana okien i drzwi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szt. | Cena za okno | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Okno dwuskrzydłowe o wymiarach 160 cm x 140 cm | 1 |  |  |  |
| 2 | okno dwuskrzydłowe o wymiarach 126 cm x 173 cm | 2 |  |  |  |
| 3 | okno dwuskrzydłowe o wymiarach 125 cm x 174 cm | 2 |  |  |  |
| 4 | okno wieloskrzydłowe o wymiarach 120 cm x 160 cm | 1 |  |  |  |
| 5 | okno dwuskrzydłowe o wymiarach 146 cm x 157 cm | 1 |  |  |  |
| okno wieloskrzydłowe o wymiarach 221 cm x 157 cm | 1 |  |  |  |
| 6 | drzwi balkonowe dwuskrzydłowe o wymiarach 278 cm x 119 cm | 1 |  |  |  |
| okno dwuskrzydłowe o wymiarach 119 cm x 195 cm | 1 |  |  |  |
| 7 | okno jednoskrzydłowe o wymiarach 115 cm x 193 cm | 1 |  |  |  |
| okno jednoskrzydłowe o wymiarach 0,70 cm x 193 cm | 1 |  |  |  |
| 8 | okno jednoskrzydłowe o wymiarach 109 cm x 159 cm | 3 |  |  |  |
| 9 | okno wieloskrzydłowe o wymiarach 235 cm x 147 cm | 1 |  |  |  |
| 10 | drzwi wejściowe do lokalu o wymiarach 99 cm x 206 cm | 1 |  |  |  |

**Rodzaje stolarki:**

- okno profil bezołowiowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 0,9 W/m2K, kolor biały, okucia standardowe, jednoskrzydłowe uchylno-rozwierne,

- okno profil bezołowiowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 0,9 W/m2K, kolor biały, okucia standardowe, dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie skrzydło uchylno-rozwierne,

- okno profil bezołowiowy, współczynnik przenikania ciepła dla okna U(MAX) = 0,9 W/m2K, kolor biały, okucia standardowe, wieloskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierno-uchylne, pozostałe rozwierne,

- drzwi wejściowe do lokalu, w konstrukcji stalowej pokryte blachą ocynkowaną o gr. 0,7 mm, skrzydło i futryna w okleinie drewnopodobnej PCV, wypełnione pianką poliuretanową, w kpl.: 2 polskie zamki, klamki, wizjer i próg ze stali nierdzewnej.